**Выполнение условий договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения**

**Выполнить мероприятия в соответствии с условиями подключения (Приложение №1 к договору о подключении):**

1. Разработать проектную документацию на внутриплощадочные сети (в границах земельного участка (в том числе на узлы учета)) и предоставить на согласование в КГУП «Камчатский водоканал» выписку из раздела, утвержденной в установленном порядке, проектной документации, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных и (или) канализационных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

2. После получения согласования проектной документации от КГУП «Камчатский водоканал», силами лицензированной подрядной организации выполнить мероприятия по строительству внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и сооружений, находящихся в границах земельного участка.

В процессе производства работ (строительства) приглашать представителей КГУП «Камчатский водоканал» для освидетельствования поэтапно производимых работ и подписания соответствующих актов.

3. Силами специализированной организации провести Топографическую съемку в М 1:500, с нанесением присоединяемого объекта капитального строительства и внутриплощадочных сетей (в соответствии СВОД Правил СП126.13330.2012).

4. Направить в КГУП «Камчатский водоканал» **Уведомление о выполнении условий подключения (с приложением исполнительной документации и утвержденной проектной документацией).**

**Перечень исполнительной документации:**

- Акты освидетельствования скрытых работ, подписанных специалистами КГУП «Камчатский водоканал»;

- Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, подписанных специалистами КГУП «Камчатский водоканал»;

- Акт о проведении испытаний трубопровода на прочность и герметичность, подписанных специалистами КГУП «Камчатский водоканал»;

- Акт о приеме узла учета холодной воды (и (или) сточных вод, если это указано в условиях подключения);

-Топографическая съемка в масштабе 1:500, с нанесением подключаемого объекта и внутриплощадочных сетей (планшет в электронном виде) холодного водоснабжения и (или) водоотведения.